EVSCap Версия
Настройка
Вид
Вид измерений
Инструкция
Выбор устройства захвата видеосигнала
Параметры входного видеосигнала
Формат изображения
Настройка оборудования
Весовые коэффициенты
Записывать изображение как черно-белое
Отключить режекторный фильтр
Выбор параметров накопления
Запись параметров
Чтение параметров
График по X
График по Y
Лупа
Измерения сигнала в лупе
График по X в лупе
График по Y в лупе
Неравномерность сигнала по полю
Глубина модуляции Y сигнала
Результаты измерений
Автоматические измерения
Режим стоп кадра
Режим захвата изображений
Режим Overlay
Стоп кадр
Чтение файла изображения
Запись файла изображения
Настройка принтера
Печать
Режим накопления
Стоп кадр накопленного изображения с обработкой
Управление видом курсора
Всегда наверху
FlyVideo
Контраст 5 BT848 I2C70
Контраст 5 BT848 I2C40
Контраст 5 BT878 I2C40
Настройка платы Контраст 5
Выбор входа
Настройка опорного напряжения АЦП
Выбор платы ввода изображения
Выбор параметров накопления
Режим накопления
Однократное
Периодическое
Число кадров
Обработка результата накопления
Усреднение
Нормирование на максимум
Нормирование на максимум и минимум
Пересчет по формуле :
Сумма > Сумма1
Сигнал =( (Сумма /
-( (Сумма1 /
Использование результата накопления
Сохранение с выводом текущего изображения
Сохранение с выводом промежуточного результата
Сохранение с выводом результата
Запись / чтение накопленной суммы
Запись накопленной суммы в файл
Чтение накопленной суммы из файла
Инструкция
Подсвет шкалы
Y сигнал
R сигнал
G сигнал
B сигнал
Нормирование на максимум
Установка опорной точки
[3] Положение опорной точки
[4] Положение курсора
[5] Расстояние между опорной точкой и курсором
[6] Y сигнал в опорной точке
[7] Y сигнал в точке положения курсора
Запись строки в файл
Печать изображения
Комментарий:
Толщина линии графика R
Толщина линии графика G
Толщина линии графика B
Толщина линии графика Y
Выводить разметку
Выводить опорную точку и курсор
[8] Положение опорной точки
[9] Положение курсора
[10] Расстояние между опорной точкой и курсором
[11] Y сигнал в опорной точке
[12] Y сигнал в точке положения курсора
Запись столбца в файл
Максимальная разница по центральному столбцу лупы
Максимальная разница по центральной строке лупы
Максимальная разница по всему полю лупы
Знаменатель по центральному столбцу лупы
Знаменатель по центральной строке лупы
Знаменатель по всему полю лупы
Глубина модуляции по центральному столбцу лупы
Глубина модуляции по центральной строке лупы
Глубина модуляции по всему полю лупы
[55] Максимальная разница по центральному столбцу лупы
[56] Максимальная разница по центральной строке лупы
[57] Максимальная разница по всему полю лупы
[58] Знаменатель по центральному столбцу лупы
[59] Знаменатель по центральной строке лупы
[60] Знаменатель по всему полю лупы
[61] Глубина модуляции по центральному столбцу лупы
[62] Глубина модуляции по центральной строке лупы
[63] Глубина модуляции по всему полю лупы
Запомнить знаменатель
Макс. отклонение по центральному столбцу
Макс. отклонение по центральной строке
Макс. отклонение по всему полю
[52] Макс. отклонение по центральному столбцу
[53] Макс. отклонение по центральной строке
[54] Макс. отклонение по всему полю
Параметр
Значение
Запись результатов в файл
[1] Дата
[2] Время
Подключенные ТВ камеры
Управление программой измерений
Выбор файла программы
Старт
Стоп
Вход
Номер камеры
Тип камеры
Номер платы
Тип платы
Объектив
Временные измерения
СКО
Среднее
Сигнал
Сигнал/шум
Выборка
Однократ.
Запомнить
С / Ш = ( Зап. среднее - среднее ) / СКО
Пространственные измерения
Неравном.
Нер. = (Max-Min) / Зап.(Max - Min)
С / Ш = Зап. (Max - Min) / СКО
Порог
Точек > порога =
Точек <= порога =
[15] R СКО
[16] G СКО
[17] B СКО
[18] Y СКО
[19] R среднее
[20] G среднее
[21] B среднее
[22] Y среднее
[23] R сигнал
[24] G сигнал
[25] B сигнал
[26] Y сигнал
[27] R сигнал / шум
[28] G сигнал / шум
[29] B сигнал / шум
[30] Y сигнал / шум
[31] Число отсчетов
Выбор однократного режима накопления
Объем выборки в однократном режиме
Запоминание средних значений
[32] R СКО по полю
[33] G СКО по полю
[34] B СКО по полю
[35] Y СКО по полю
[36] R среднее по полю лупы
[37] G среднее по полю лупы
[38] B среднее по полю лупы
[39] Y среднее по полю лупы
[40] R максимальная разность по полю
[41] G максимальная разность по полю
[42] B максимальная разность по полю
[43] Y максимальная разность по полю
[44] R неравномерность по полю
[45] G неравномерность по полю
[46] B неравномерность по полю
[47] Y неравномерность по полю
[48] R сигнал / шум по полю
[49] G сигнал / шум по полю
[50] B сигнал / шум по полю
[51] Y сигнал / шум по полю
Запоминание максимальных разностей по полю
Общий масштабирующий коэффициент
текущего входа:
Общие масштабирующие коэффициенты для входов
Вход
Координаты
[13] Координата X курсора
[14] Координата Y курсора
Чтение файла изображения
Запись цветного файла
Запись полутонового файла
Запись файла суммы изображений
Чтение файла суммы изображений
Сумма кадров (*.sum)|*.sum
Файлы параметров (*.pdt)|*.pdt
Запись файла параметров
Чтение файла параметров
Запись Y сигнала
Запись R сигнала
Запись G сигнала
Запись B сигнала
строки
столбца
Добавить этот результат в файл ?
Внимание !
Каждый
кадр
Подсчет дефектов 1
Определение центральной зоны
Пороги
Порог 1
Порог 2
В центральной зоне
По всему полю
Точек > Порога 1 и <= Порога 2:
Точек > Порога 2:
[64] Точек > Порога 1 и <= Порога 2 в центральной зоне
[65] Точек > Порога 2 в центральной зоне
[66] Точек > Порога 1 и <= Порога 2 по всему полю
[67] Точек > Порога 2 по всему полю
Учитывать связность
В центр
Введите серийный номер
Размер апертуры
Режим внешней синхронизации
Настройка синхронизации
Источник синхронизации
Cинхроимпульс
Свертка сигнала
Использовать свертку
Ядро
Подсчет дефектов 2
Зона 0
Зона 1
Зона 2
[68] Дефектов 0 в зоне 0
[69] Дефектов 1 в зоне 0
[70] Дефектов 2 в зоне 0
[71] Дефектов 0 в зоне 1
[72] Дефектов 1 в зоне 1
[73] Дефектов 2 в зоне 1
[74] Дефектов 0 в зоне 2
[75] Дефектов 1 в зоне 2
[76] Дефектов 2 в зоне 2
[77] Класс
Класс
Контраст 5 BT878 I2C70
Настройка сдвига изображения
Режекторный фильтр
Параметры записи изображений
Цветная / черно-белая запись
Сжатие JPEG
Использовать
Качество сжатия:
Циклическая запись
Интервал (сек.):
Подкаталог:
Число кадров:
Накопление:
Запись:
Скорость ввода
Тип алгоритма накопления
Простое суммирование
Рекурсия
Настройка последовательного порта
Выбор порта
Выбор скорости
Порт открыт
Порт не открыт
Управление блоком питания
Адрес в 485 интерфейсе
Поиск
Новый адрес
Установить
Управление
Питание
Осветитель
Стандартные
Порог 2
Порог 1
Порог 0
Регулировка скорости
